Configuration:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Component** | **MFC** | **Description** | pcs |
| CHASSIS | SUPERlVIICRO | 73li-300zwart | 1 |
| DOCK | ICYDOCK | MB996SP=6SP | 1 |
| Cable | SUPERlVIICRO | CBL-SAST-0556 | 2 |
| FANCPU | SUPERlVIICRO | HeatsinkSNK-P0050AP4 | 1 |
| POWERSUPPLY | CORSAIR | CS650M | 1 |
| MAINBOARD | SUPERlVIICRO | XIOSRlVl-TF | 1 |
| CPU | INTEL | XeonE5-2620v4 | 1 |
| MEMORY | SUPERlVIICRO | 16GB2400MHzDDR4Non-ECCCLl5DIMM  2Rx8 | 2 |
| GRAPHICCARD | AMD | Fi.reProW51004GBPCieorequal | 1 |
| SSD | SAMSUNG | Minimum850Pro256GB | 2 |
| SSD | SAMSUNG | MinimumSM860960GBEnterptise | 4 |
| RAID | AOC | AOC-S3108L-H8iR-16DDraidcontroller | 1 |
| NIC | AOC | AOC-STGN-I2Sorequal | 1 |
| SFP | INTEL | SFP+transceiver10/IOGDual-rateShortRange | 2 |
| MOUSE | LOGITECH | BlOO | 1 |
| KEYBOARD | LOGITECH | K120 | 1 |
| SOFTWARE | ACRONIS | MinimumTrueImageHome2017 | 1 |
| USB | APACER | ApacerUSBstick16GB | 1 |
| OS | MICROSOFT | Windows7Professional64bit | 1 |